**Приложение 1. Техническое задание**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку балок ДШ**

1. **Предмет договора:** поставка балок ДШ
2. **Перечень необходимого товара:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование товара** | **Обозначение товара АО «ЩЛЗ» (чертежный номер\*)** | **Артикул 1С, штрих-код** | **Технические требование к изделию** | **Ед. изм.** | **Ориентировочный среднемесячный объем закупки** |
| 1 | Балка ДШ | 0411Е.06.05.000-07 (проемы 650, 700) | Артикул 1С: 158980Штрих-код: 2000000006918 | ***Описание изделий:***Балка ДШ являются сборочной единицей, входящей в состав двери шахты лифта лифта. Двери шахты лифта предназначены для безопасного пользования лифтом и исключения доступа в шахту лифта.***Состав поставки:**** Балка ДШ
* Декларация качества на партию изделий.
* В состав поставки не входят шпильки 0411Е.06.05.102 (4 шт.) с крепежом.
* Изделие должно поставляться в собранном виде, согласно КД заказчика или согласованным с заказчиком КД.
* Отпирающее устройство 0411Е.06.05.060 (с крепежом) и Скобы 0411Е.06.05.080, 0621Е.06.05.080, 0621Е.06.05.080А (с крепежом) допускается не устанавливать на балку, а уложить отдельно в упаковку. При этом, необходимо вложить в упаковку визуальную инструкцию (иллюстрацию) по установке данных узлов к балке ДШ.

***Основные требования к изделию:**** Наличие положительного заключения в протоколе испытаний от испытательного центра АО «ЩЛЗ» на образец изделия.
* Наличие положительного заключения в протоколе испытаний от испытательного центра АО «ЩЛЗ», на следующие узлы, входящие в состав балки ДШ
* Ролики ДШ
* Выключатели ДШ (допускается предоставление на испытание блок контактов ДШ)
* Отпирающее устройство ДШ 0411Е.06.05.060
* Защёлка в сборе 0411Е.06.05.080А
* Кронштейн в сборе 0411Е.06.05.070А

***Покрытие линейки*** 0411Е.06.05.005: порошковое ГОСТ 9.410-88. Текстура гладкая. Толщина покрытия на рабочих поверхностях – не более 80 мкм. Допускается покрытие Ц3хр.Остальные технические характеристики и требования указаны в КД.Любые отклонения от КД при Балки ДШ и её составных частей должны быть согласованы с техническими службами АО «ЩЛЗ».Допускается изготовление изделий по КД производителя, согласованной с технической службой АО «ЩЛЗ»Наличие отличительной маркировки, отражающей информацию о производителе изделия, согласованной с технической службой АО «ЩЛЗ»  | шт. | 6 000 |
| 2 | Балка ДШ | 0411Е.06.05.000-08 (проем 800) | Артикул 1С: 905750Штрих-код: 2000000007496 | шт. | 300 |
| 3 | Балка ДШ | 0411Е.06.05.000-09 (проем 900) | Артикул 1С:905751Штрих-код: 2000000007502 | шт. | 300 |
| 4 | Балка ДШ | 0411Е.06.05.000-11 (проем 1000) | Артикул 1С: 905767Штрих-код: 2000000007519 | шт. | 300 |
| 5 | Балка ДШ | 0621Е.06.05.000-02 (проем 1200) | Артикул 1С: 906219Штрих-код: 2000000007526 | шт. | 500 |
| 6 | Балка ДШ | 0621Е.06.05.000-03 (проем 1200) | Артикул 1С: 907371Штрих-код: 2000000007571 |  | 500 |
| 7 | Балка ДШ | 0621Е.06.05.000 EI60-02 (проем 1200) | Артикул 1С: 907104Штрих-код: 2000000007533 |  | 500 |
| 8 | Балка ДШ | 0621Е.06.05.000 EI60-03 (проем 1200) | Артикул 1С: 907372Штрих-код: 2000000007588  |  | 500 |

**\*чертежи на Товар** предоставляются по запросу Участника, направленного на электронную почту zakupki@shlz.ru

1. **Транспортные расходы:** поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика или указанного им перевозчика на склад Покупателя, находящийся по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6 (место поставки). Стоимость доставки входит в стоимость Товара.
2. **Место (адрес) поставки товара:** г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6 (место поставки)
3. **Условия и срок (период, график) поставки товара:**
	1. Период поставки: в течение 1 (одного) календарного года с даты заключения договора.
	2. Поставки Товара осуществляются на основании Заявки на месяц, поставки – равномерно, партиями, в течение месяца, указанного в Заявке Покупателя, в срок не более 3 (трех) календарных дней с даты направления Заявки в рамках Спецификации. Поставщик обязуется обеспечить возможность поставки (отгрузки) Товара в выходные и праздничные дни по требованию Заказчика.
4. **Форма, сроки и порядок оплаты:** оплата Товара производится Покупателем в безналичной форме на основании счета на оплату Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: Покупатель производит оплату стоимости партии Товара в размере 100% (ста процентов) от ее стоимости, указанной в соответствующей Спецификации, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты поставки на склад Покупателя соответствующей партии Товара.
5. **Обязательные (минимальные) требования к качеству поставляемого Товара:**
	1. Весь поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не утратил своих потребительских свойств).
	2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.
	3. Требования к поставке балок ДШ тара и упаковка поставляемых изделий должны обеспечивать их сохранность в процессе транспортировки, проведения погрузо-разгрузочных работ и хранения. Каждая партия должна сопровождаться сертификатом качества. Каждое изделие упаковывается в индивидуальную упаковку.
	4. Требование к транспортировке и упаковке балок:
* Транспортировка:

• Тип транспортного средства НЕ регламентируется, но груз должен быть защищен от атмосферных осадков. Т.е. если кузов открытый, то потребуется защитная пленка на групповую упаковку, но если кузов закрыт (тент), то пленка не требуется.

• Транспортное средство должно обеспечивать боковую разгрузку вилочным погрузчиком

* Групповая упаковка:

• Тип групповой упаковки НЕ регламентируется (поддон, сетка, рама)

• Количество грузовых мест в групповой упаковке НЕ регламентируется

• Тара для групповой перевозки может являться оборотной

• Групповая упаковка должна обеспечивать сохранность индивидуальной упаковки

• Упаковка должна быть пригодна для осуществления погрузки/разгрузки вилочным погрузчиком

* Индивидуальная упаковка:

• Каждая балка дверей шахты должна быть упакована в индивидуальный картонный короб габарита 1360 х 340 х 100 (допуск +/- 10 ) мм.

• Картон 5 слойный. Цвет картона НЕ рагламентируется (желательно бурый). Марка картона НЕ рагламентируется (желательно Т-23, Т-24)

• Короб должен быть закрытым БЕЗ вентиляционных проемов, вырубных ручек и т.п.

• Короб должен быть плотно закрыт. В случае использования картона низкого качества и канцелярских скоб рекомендуется дополнительно скреплять скотчем.

* Этикетка:

• Каждая индивидуальная упаковка должна иметь этикетку размера не мене А6. Фон этикетки БЕЛЫЙ.

• Материал этикетки НЕ регламентируется (канцелярская бумага и т.п.)

• ~30% поля этикетки должно быть определено для штрих-кода (формат EAN13)

• ~30% поля этикетки должно быть определено для названия продукции

• Допускается нанесение на этикетку информации о поставщике (название, телефон, сайт и т.п.)

* Приемка груза:

• Приемка груза осуществляется круглосуточно, но первые поставки желательно осуществлять по будним дням в светлое время суток.

• Разгрузка производится вилочным погрузчиком

• Хранение на складе осуществляется в закрытом помещении

* 1. Маркировка каждой партии должна содержать: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, число товара в партии (упаковке), дату изготовления и номер смены, штамп отдела технического контроля.
	2. Требования к безопасности: Поставщик должен гарантировать безопасность товара для жизни, здоровья, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
1. **Обязательные (минимальные) требования к упаковке Товара:**
	1. Товар отгружается в упаковке, соответствующей его характеру, а также обеспечивающей сохранность Товара и неизменность его качества при перевозке и хранении. Упаковка должна быть выполнена в соответствии с техническими условиями производителя. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки, погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок) и хранения, а также соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011. Упаковка должна быть без вмятин, следов вскрытия и иных внешних повреждений.
	2. Упаковка Товара должна иметь информацию об изделии, предприятии-изготовителе, стране происхождения (производства), каталожный номер (если предусмотрен производителем), дате изготовления.
	3. Маркировка Товара должна обеспечить полную и однозначную идентификацию Товара при его приемке и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
	4. Продукция должна быть упакована на деревянный евро-поддон размером 0,8 м х 1,2 м, и высотой не более 1,5 м. Поддоны должны быть обернуты в прозрачную полиэтиленовую пленку (не менее 3 (трёх) слоёв), зафиксированную скотчем таким образом, чтобы исключить свободный доступ к Товарам. Стрейч-пленка крепится к поддону, начиная с ножки поддона и должна фиксировать коробки на деревянном поддоне, исключая возможность их перемещения.
	5. Поставщик должен обеспечить выполнение следующих требований к упаковке и маркировке:
* стойкость к механическим воздействиям (формо-устойчивость при статических нагрузках, вибростойкость и стойкость к ударным нагрузкам, оптимальные значения физико-механических свойств - прочности и деформации);
* упаковка должна иметь оптимальные показатели защиты от проницания (по отношению к газам, воде и ее парам, жирам и другим средам, в том числе агрессивным), а также повышенные показатели защиты от проникновения пыли и грязи для чувствительного Товара (например, электронных компонентов и узлов, приводных механизмов, элементов оптики, включая стекло и т.п.);
* надежное разделение Товара внутри упаковки, препятствующее его взаимодействию и повреждению за счет внутритарного контакта между собой в процессе транспортировки, перегрузки, складировании и хранении;
* индивидуальная и/или групповая упаковки должны содержать манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96 (максимальная высота паллетирования, возможность штабелирования, места зацепов и т.д.), относящиеся к данной группе Товара; поддоны, на которых доставляется Товар, не должны иметь повреждений;
* любая индивидуальная упаковка должна содержать информацию, однозначно идентифицирующую Товар, находящийся внутри;
* маркировка должна быть устойчива к воздействиям окружающей среды и надежно закреплена на поверхности упаковки;
* групповая упаковка должна иметь маркировку, включающую следующую информацию:

|  |
| --- |
| Поставщик: |
| Номер партии: |
| Дата упаковки:  |
| Наименование Товара: |
| Ед. изм.: |
| Дата производства: |
| Количество на поддоне: |

* 1. Особые требования к упаковке, а также особые условия хранения и/или транспортировки могут быть согласованы Сторонами в Спецификациях. Стоимость упаковки (тары) включена в стоимость Товара.
1. **Гарантийный срок:**
	1. Гарантийный срок – период времени, в течение которого Поставщик обязуется проводить ремонт/замену поставленного Товара в случае его отказов (выявление несоответствия характеристик поставленного товара техническим требованиям в ходе его эксплуатации при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации определённых производителем Товара).
	2. Гарантийные обязательства производителя должны распространяться на все поставляемые Товары.
	3. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Товаросопроводительных документов на соответствующую партию Товара. Гарантийный срок распространяется на все детали и комплектующие Товара, в том числе подвергающиеся естественному износу.
	4. Началом Гарантийного периода считается дата подписания Товарной накладной на поставленный Товар.
	5. Если в течение Гарантийного периода будет выявлено, что Товары, на которые распространяется Гарантия в соответствии с требованиями настоящего Раздела, не соответствуют указанным требованиям, Поставщик обязан предпринять меры по устранению нарушений. Устранение нарушений должно быть завершено силами Поставщика в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней после получения от Покупателя уведомления о неисправности.
	6. Работы по гарантийному обслуживанию Товаров не должны оказывать влияние на объемы гарантийных обязательств производителя и Поставщика Товаров.
	7. По объёму предоставления гарантии качества Поставщик должен гарантировать, что своими силами и за свой счёт без какого-либо возмещения своих затрат со стороны Покупателя:
* заменит или отремонтирует неисправный товар при условии, если отказ не вызван нарушением условий эксплуатации товара. При выявлении отказа поставленного товара или его компонентов Покупатель (или осуществляющая сопровождение оборудования подрядная организация) информирует Поставщика в письменной форме о возникших неисправностях. Исполнитель в течение не более 2 (двух) рабочих дней исследует сложившуюся ситуацию и согласует с Покупателем дальнейшие совместные действия по замене или ремонту неисправного товара.
* в течение не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения обращения Покупателя о возникшей неисправности либо предоставит Покупателю со своего склада исправный товар (компоненты оборудования), либо починит неисправный товар на месте его эксплуатации. Ремонт оборудования в случае замены должен производиться за счёт Поставщика.
	1. В случае невозможности восстановления работоспособности неисправного Товара в вышеуказанные сроки, Поставщик должен предоставить на время восстановления работоспособности аналогичный по функциональным характеристикам Товар, в том числе провести работы по его установке и настройке.
1. **Требования к сопроводительной документации на поставляемый Товар:**
	1. Поставщик предоставляет Покупателю с каждой партией Товара следующие относящиеся к Товару документы:
* ТОРГ-12 либо УПД;
* Счет-фактура (при условии поставки Товара по товарной накладной по форме ТОРГ-12);
* Счет на оплату со ссылкой на реквизиты Договора;
* Техническая документация на Товар (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языка и иную предусмотренную предприятием-изготовителем документацию);
* Документ, удостоверяющий качество продукции, выданный предприятием-изготовителем: сертификат качества, паспорт качества (оригинал или копия заверенная подписью уполномоченного представителя Поставщика и печатью);
* Сертификат соответствия для продукции, подлежащей обязательной сертификации (копия, заверенная в соответствии с требованиями решения коллегии евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года N 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления»);
* документы, подтверждающие факт завершения прохождения таможенной процедуры выпуска Товара для внутреннего потребления (по запросу Покупателя в случае поставки импортного Товара).