**Приложение 2. Форма обратной связи**

**НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

От: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения/ получения почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кому: АО «ЩЛЗ»

Адрес электронной почты для направления ответа на запрос: [zakupki@shlz.ru](mailto:zakupki@shlz.ru)

Адрес места получения почтовой корреспонденции: 108851, г. Москва,

г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт. 2, каб. 201

**Коммерческое предложение**

В ответ на запрос от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование Поставщика)*, рассмотрев направленное Техническое задание на поставку *устройств управления лифтом УЭЛ*, сообщает, что *предлагаемая нами цена единиц товаров с учетом ориентировочного объема потребности представлена в Таблице № 1*. Цены представлены с учетом всех налогов (в том числе НДС в размере \_\_%, если применимо), пошлин и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Стоимость товара не подлежит изменению на весь период поставки.**

**Период поставки: в течение 1 (одного) календарного года с даты заключения договора.**

Доставка и упаковка включены в стоимость Товара (доставка силами и за счет Поставщика путем доставки на склад Покупателя по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6).

Порядок оплаты: оплата Товара производится Покупателем в безналичной форме на основании счета на оплату Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: Покупатель производит оплату стоимости партии Товара в размере 100% (ста процентов) от ее стоимости, указанной в соответствующей Спецификации, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты поставки на склад Покупателя соответствующей партии Товара.

Поставки осуществляются на основании заявки на месяц, поставки – равномерно, партиями, в течение месяца, указанного в Заявке Покупателя, в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Заявки. Поставщик обязуется обеспечить возможность поставки (отгрузки) Товара в выходные и праздничные дни по требованию Заказчика.

Гарантийные срок: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Товаросопроводительных документов на соответствующую партию Товара.

***Таблица № 1.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование товара** | **Основные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара** | **Ед. изм.** | **Стоимость**  **за ед.,**  **руб. без НДС** | **Стоимость**  **за ед.,**  **руб. в т.ч. НДС** |
| 1 | Устройство управления лифтом УЭЛ-П 16(20,25) Р 30 РИУ-УХЛ4 | * устройство управления пассажирским лифтом и грузовым лифтом с автоматическими дверями * ток расцепителя 16А, 20А, 25А * регулируемый главный привод * регулируемый привод дверей кабины * непроходная кабина | шт. |  |  |
| 2 | Устройство управления лифтом УЭЛ-П 40 Р 30 РИУ-УХЛ4 | * устройство управления пассажирским лифтом и грузовым лифтом с автоматическими дверями * ток расцепителя 40А * регулируемый главный привод * регулируемый привод дверей кабины * непроходная кабина | шт. |  |  |
| 3 | Устройство управления лифтом УЭЛ-П50Р30-РИУ-УХЛ4 | * устройство управления пассажирским лифтом и грузовым лифтом с автоматическими дверями * ток расцепителя 50А * регулируемый главный привод * регулируемый привод дверей кабины * непроходная кабина | шт. |  |  |
| 4 | Устройство управления лифтом УЭЛ-П 63 Р 30 РИУ-УХЛ4 | * устройство управления пассажирским лифтом и грузовым лифтом с автоматическими дверями * ток расцепителя 63А * регулируемый главный привод * регулируемый привод дверей кабины * непроходная кабина | шт. |  |  |
| 5 | Устройство управления лифтом УЭЛ-П 16(20,25) Р 30-РИ1У-УХЛ4 | * устройство управления пассажирским лифтом и грузовым лифтом с автоматическими дверями * ток расцепителя 16А, 20А 25А * регулируемый главный привод * лебедка на базе синхронного двигателя * регулируемый привод дверей кабины * непроходная кабина | шт. |  |  |
| 6 | Устройство управления лифтом УЭЛ-П 40 Р 30-РИ1У-УХЛ4 | * устройство управления пассажирским лифтом и грузовым лифтом с автоматическими дверями * ток расцепителя 40А * регулируемый главный привод * лебедка на базе синхронного двигателя * регулируемый привод дверей кабины * непроходная кабина | шт. |  |  |
| 7 | Устройство управления лифтом УЭЛ-П 16(20,25) Р 30 РПИУ-УХЛ4 | * устройство управления пассажирским лифтом и грузовым лифтом с автоматическими дверями * ток расцепителя 16А, 20А 25А * регулируемый главный привод * регулируемый привод дверей кабины * проходная кабина | шт. |  |  |
| 8 | Устройство управления лифтом УЭЛ-П 40 Р 30 РПИУ-УХЛ4 | * устройство управления пассажирским лифтом и грузовым лифтом с автоматическими дверями * ток расцепителя 40А * регулируемый главный привод * регулируемый привод дверей кабины * проходная кабина | шт. |  |  |
| 9 | Устройство управления лифтом УЭЛ-П50Р30-РПИУ-УХЛ4 | * устройство управления пассажирским лифтом и грузовым лифтом с автоматическими дверями * ток расцепителя 50А * регулируемый главный привод * регулируемый привод дверей кабины * проходная кабина | шт. |  |  |
| 10 | Устройство управления УЭЛ-П 63 Р 30 РПИУ-УХЛ4 | * устройство управления пассажирским лифтом и грузовым лифтом с автоматическими дверями * ток расцепителя 63А * регулируемый главный привод * регулируемый привод дверей кабины * проходная кабина | шт. |  |  |
| 11 | Устройство управления УЭЛ-П 16(20,25) Р 30-РИУ-УХЛ4 (IP-54) | * устройство управления пассажирским лифтом и грузовым лифтом с автоматическими дверями * ток расцепителя 16А, 20А 25А * регулируемый главный привод * регулируемый привод дверей кабины * непроходная кабина * степень защиты IP54 | шт. |  |  |
| 12 | Устройство управления УЭЛ-П 40 Р 30-РИУ-УХЛ4 (IP-54) | * устройство управления пассажирским лифтом и грузовым лифтом с автоматическими дверями * ток расцепителя 40А * регулируемый главный привод * регулируемый привод дверей кабины * непроходная кабина * степень защиты IP54 | шт. |  |  |
| 13 | Устройство управления УЭЛ-П 63 Р 30-РИУ-УХЛ4 (IP-54) | * устройство управления пассажирским лифтом и грузовым лифтом с автоматическими дверями * ток расцепителя 63А * регулируемый главный привод * регулируемый привод дверей кабины * непроходная кабина * степень защиты IP54 | шт. |  |  |
| 14 | Устройство управления УЭЛ-Г 16(20,25) Н 30-П-УХЛ4 | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 16А, 20А, 25А * нерегулируемый главный привод | шт. |  |  |
| 15 | Устройство управления УЭЛ-Г 40 Н 30-П-УХЛ4 | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 40А * нерегулируемый главный привод | шт. |  |  |
| 16 | Устройство управления УЭЛ-Г 63 Н 30-П-УХЛ4 | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 63А * нерегулируемый главный привод | шт. |  |  |
| 17 | Устройство управления УЭЛ-Г 16(20,25) Н 30-ПИ1-УХЛ4 | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 16А, 20А, 25А * нерегулируемый главный привод * режим выравнивания | шт. |  |  |
| 18 | Устройство управления УЭЛ-Г 40 Н 30-ПИ1-УХЛ4 | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 40А * нерегулируемый главный привод * режим выравнивания | шт. |  |  |
| 19 | Устройство управления УЭЛ-Г 63 Н 30-ПИ1-УХЛ4 | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 63А * нерегулируемый главный привод * режим выравнивания | шт. |  |  |
| 20 | Устройство управления УЭЛ-Г 16(20,25) Р 30-П-УХЛ4 | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 16А, 20А, 25А * регулируемый главный привод | шт. |  |  |
| 21 | Устройство управления УЭЛ-Г 40 Р 30-П-УХЛ4 | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 40А * регулируемый главный привод | шт. |  |  |
| 22 | Устройство управления УЭЛ-Г 63 Р 30-П-УХЛ4 | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 63А * регулируемый главный привод | шт. |  |  |
| 23 | Устройство управления УЭЛ-Г 16 (20, 25) Р 30 ПИ1-УХЛ4 | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 16А, 20А, 25А * регулируемый главный привод * режим выравнивания | шт. |  |  |
| 24 | Устройство управления УЭЛ-Г 40 Р 30 ПИ1-УХЛ4 | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 40А * регулируемый главный привод * режим выравнивания | шт. |  |  |
| 25 | Устройство управления УЭЛ-Г 16(20,25) Р 30-ПИ2-УХЛ4 | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 16А, 20А, 25А * регулируемый главный привод * режим эвакуации | шт. |  |  |
| 26 | Устройство управления УЭЛ-Г 40 Р 30-ПИ2-УХЛ4 | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 40А * регулируемый главный привод * режим эвакуации | шт. |  |  |
| 27 | Устройство управления УЭЛ-Г 63 Р 30-ПИ2-УХЛ4 | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 63А * регулируемый главный привод * режим эвакуации | шт. |  |  |
| 28 | Устройство управления УЭЛ-П 63 Р 30-РИ9У-УХЛ4 | * устройство управления скоростным пассажирским лифтом * ток расцепителя 63А * регулируемый главный привод * регулируемый привод дверей кабины * непроходная кабина | шт. |  |  |
| 29. | Устройство управления УЭЛ-Г 63 Р 30-ПИ1-УХЛ4 (IP-54) | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 63А * регулируемый главный привод * режим выравнивания * степень защиты IP54 | шт. |  |  |
| 30. | Устройство управления УЭЛ-Г 63 Р 30-ПИ1-УХЛ4 | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 63А * регулируемый главный привод * режим выравнивания | шт. |  |  |
| 31. | Устройство управления УЭЛ-Г 16(20,25) Н 30-П-УХЛ4 IP54(УКПСЛ БУУП-Р-05) | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 16А, 20А, 25А * нерегулируемый главный привод * степень защиты IP54 | шт. |  |  |
| 32. | Устройство управления УЭЛ-Г 40 Н 30-П-УХЛ4 IP54(УКПСЛ БУУП-Р-05) | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 40А * нерегулируемый главный привод * степень защиты IP54 | шт. |  |  |
| 33. | Устройство управления УЭЛ-Г 63 Н 30-П-УХЛ4 IP54(УКПСЛ БУУП-Р-05) | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 63А * нерегулируемый главный привод * степень защиты IP54 | шт. |  |  |
| 34. | Устройство управления УЭЛ-Г 16(20,25) Р 30-П-УХЛ4 IP54(УКПСЛ БУУП-Р-05) | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 16А, 20А, 25А * регулируемый главный привод * степень защиты IP54 | шт. |  |  |
| 35. | Устройство управления УЭЛ-Г 40 Р 30-П-УХЛ4 IP54(УКПСЛ БУУП-Р-05) | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 40А * регулируемый главный привод * степень защиты IP54 | шт. |  |  |
| 36. | Устройство управления УЭЛ-Г 63 Р 30-П-УХЛ4 IP54(УКПСЛ БУУП-Р-05) | * устройство управления грузовым лифтом с ручными распашными дверями * ток расцепителя 63А * регулируемый главный привод * степень защиты IP54 | шт. |  |  |

*Примечание: по остальным параметрам продукция соответствует техническому заданию АО «ЩЛЗ»*

*Снижение предлагаемой нами цены исполнения договора может быть обусловлено изменением следующих условий исполнения договора, положений Технического задания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, подпись, печать организации*)