**Приложение 2. Форма обратной связи**

**НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

От: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения/ получения почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кому: АО «ЩЛЗ»

Адрес электронной почты для направления ответа на запрос: [zakupki@shlz.ru](mailto:zakupki@shlz.ru)

Адрес места получения почтовой корреспонденции: 108851, г. Москва,

г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт. 2, каб. 201

**Коммерческое предложение**

В ответ на запрос от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование Поставщика)*, рассмотрев направленное Техническое задание на оказание услуг по изготовлению, доставке, монтажу и пуско-наладке рулонных промышленных ворот марки MBA AL120, сообщает, что *предлагаемая нами цена оказания услуг с учетом объема закупки представлена в Таблице № 1*. Цены представлены с учетом всех налогов (в том числе НДС в размере \_\_%, если применимо), пошлин и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Стоимость услуг не подлежит изменению на весь период оказания услуг.**

Место оказания услуг: г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6.

Срок оказания услуг: не более \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) недель с даты поступления авансового платежа.

Доставка и упаковка включены в стоимость оказания услуг (доставка силами и за счет Исполнителя путем доставки на склад Заказчика по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6).

Порядок оплаты: оплата услуг производится Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

* Заказчик производит выплату авансового платежа Исполнителю в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора;
* Окончательный расчет в размере 50 (пятидесяти процентов) – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по монтажу и пуско-наладке.

Гарантийные условия: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по монтажу и пуско-наладке.

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование товара и услуг** | **Основные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара** | **Ед. изм.** | **Количество**  **(объем закупки)** | **Стоимость**  **за ед.,**  **руб. без НДС** | **Стоимость**  **за ед.,**  **руб. в т.ч. НДС** |
| 1 | Ворота рулонные промышленные марки MBA AL120 | Утепленные рулонные ворота для производственных помещениях;  Вид монтажа: накладной, внутри помещения;  Производитель: MBA  Полотно из профиля AL-120 состоит из ламелей толщиной 23 мм с заполнением из твердого пенополиуретана, обеспечивающего теплоизоляционные свойства конструкции;  Консоль: КС-104  Цвет полотна: RAL 7016 (Антрацитово-серый);  Рулонные ворота с усилением экструдированным профилем предназначены для установки в районах с высокими ветровыми нагрузками;  Комплект пром. электропривода MFZ MDF 30-42-12 KE AWG (Германия), крутящий момент 420 Nm, встр. улавл. устройство, 12 оборотов в мин., IP54, 380V, с аварийным подъемом цепью, S3=60% (до 20 циклов в час), эл. конц. выкл., с блоком управления;  Фотоэлементы безопасности CAME на высоте 150 мм (от пола)  Ворота соответствуют требованиями ГОСТ Р 52502-2012  Система привода: 380V  Ширина ворот: 4 270 мм  Высота ворот: 4750 мм  Ширина проема: 4 100 мм  Высота проема: 4 200 мм  Производитель: MBA  Сторона установки привода: слева (со стороны пролета) | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Дополнительные работы | 1. Подготовка и передача Заказчику проекта по подготовке проемов, необходимого для дальнейшего монтажа секционных ворот с чертежами конструкций рамок окантовки проемов с указанием габаритных размеров, материалов исполнения и схемы монтажа окантовки. 2. Доставка ворот. 3. Монтаж секционных ворот в выходной или праздничный день (по предварительному согласованию с Заказчиком). 4. Пуско-наладочные работы (проводятся в день монтажа) | услуга | 1 |  |  |
| **ИТОГО, руб. без НДС** | | | | | |  |
| **НДС** | | | | | |  |
| **ВСЕГО, руб. в т.ч. НДС** | | | | | |  |

*Снижение предлагаемой нами цены исполнения договора может быть обусловлено изменением следующих условий исполнения договора, положений Технического задания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, подпись, печать организации*)