Приложение № 1. Техническое задание

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по поставке и монтажу подвесной потолочной системы для медицинского кабинета**

1. **Предмет договора:** оказание услуг по поставке и монтажу подвесной потолочной системы для медицинского кабинета, расположенного на территории АО «ЩЛЗ»
2. **Характеристика и объем оказываемых услуг:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование товара** | **Основные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара** | **Ед. изм.** | **Ориентировочное количество**  **(объем закупки)** |
| 1 | Панели | Потолочная подвесная система должна соответствовать номам СанПиН 2.1.3678-20.  Потолок кассетного типа,  - Металлические панели закрытого типа 600х600мм  - Цвет RAL 9003. Материалы, из которых изготовлены потолки, должны обеспечивать возможность проведения постоянной влажной очистки и дезинфекции. Элементы потолков должны быть гладкими, фиксированы без возможности сдвигания при уборке. | м2 | 86,28 |
| 2 | Подсистема | Стандартная подсистема в комплекте (несущий профиль, подвес с тягой, анкер-клин) Профиль угловой пристеночный (длинна по фактическим замерам) | шт. | 1 |
| 3 | Светильник | Светодиодный, встраиваемый, заподлицо с потолком, Габаритные размеры 600х600мм  Световой поток 3500Лм и более  Цветовая температура 5000-5200К  Гарантийный срок 3 года  Матовое стекло | шт. | 29 |
| 4 | Монтаж медицинского потолка | Монтаж осуществляется по установленной подрядной организацией технологии. | услуга | 1 |
| 5 | План помещения | Снимок экрана (7) | | |

1. **Транспортные расходы:** поставка Товара осуществляется силами и за счет Исполнителя путем доставки на склад Заказчика по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6 (место поставки).
2. **Место (адрес) оказания услуг:** поставка, монтаж медицинского потолка осуществляется по месту установки на территории сооружениях АО «ЩЛЗ», по адресу: **г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6.**
3. **Условия и срок (период, график) оказания услуг:**
   1. Срок оказания услуг – с даты поступления авансового платежа до 11.10.2021г.
4. **Форма, сроки и порядок оплаты:**
   1. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

* Заказчик производит выплату авансового платежа Исполнителю в размере 50% (пятидесяти) процентов от стоимости оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора;
* Окончательный расчет в размере 50% (пятидесяти) процентов) – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

1. **Требования к подрядной организации:**
   1. Исполнитель обеспечивает соблюдение своими работниками на объекте Заказчика требований техники безопасности, пожарной безопасности и мероприятий по охране окружающей среды. При использовании лестниц, стремянок и иных средств поднимания, необходимо наличие паспорта соответствия с указанием допустимой грузоподъемности.
   2. Монтаж потолочной системы должно проводиться персоналом, прошедшим обучение по охране труда, промышленной безопасности и иметь соответствующую должности квалификационную группу по электробезопасности. Документы, удостоверяющие прохождение вышеуказанных обучений и группы по электробезопасности, огневым работам и работам на высоте должны быть предъявлены до начала выполнения работ.
2. **Гарантии качества оказанных услуг:**
   1. Гарантийный срок на подвесную потолочную систему составляет не менее 1 (одного) календарного года с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.